**MAILS** [**nom@coettc.info**](mailto:nom@coettc.info)

El proveïdor del mail és Aruba.it

Límit: 1 Mb

Suporta:

* IMAP i POP3.
* Enviament/Recepció Segura i no segura.

Recomanem POP3 i Segur.

**Diferencia Principal entre POP3 i IMAP**

**POP3**, el magatzem dels mails està a casa, per tant el límit es la teva Aplicació (programa, client d’escriptori), que pot ser Outlook, Thunderbird....

**IMAP**, el magatzem està al núvol, per tant el límit el dona el Proveïdor (ARUBA 1 Mb).

**Accés al Mail:**

Identificació:

Login: es el mail

Password: defecte 1234-COETTC

Com canviar la PASSWORD?

Entrar al [webmail](https://webmail.aruba.it/index.html?_v_=v4r2b49.20160704_1200), i columna Esquerra al final “opciones/contrasenya”

Per webmail:

* Busca al google ARUBA, i webmail
* Directament, prem aquest [enllaç.](https://webmail.aruba.it/index.html?_v_=v4r2b49.20160704_1200)

Per Aplicació (programa, client d’escriptori), que pot ser Outlook, Thunderbird....:

Servidors Entrant:

**POP3 Segur: pop3s.aruba.it Port: 995 Seguretat: SSL(mb) TLS**

POP3 NO Segur: pop3.coettc.info Port: 110

IMAP Segur: imaps.aruba.it Port: 993 Seguretat: SSL/TLS

Servidors Sortint:

POP3 Segur (Gmail): smtp.coettc.info Port: 587 Seguretat: TLS(mb)

IMAP Segur (Thb): smtps.aruba.it Port: 465 Seguretat: SSL/TLS

(si no surt [veure-POP](https://kb.aruba.it/kb/a1728/parametros-para-la-configuracion-de-cuentas-vinculadas-al-dominio-nombrecuentanombredominio_ext.aspx?translation-detect=false) o [veure-IMAP](https://assistenza.aruba.it/kb/a1699/configuracion-de-una-cuenta-imap-aruba-en-un-cliente-de-correo.aspx?translation-detect=false))

Per Mòbil:

**Sv.Ent. POP3 Segur: pop3s.aruba.it Port: 995 Seguretat: SSL(mb)**

Sv.Sor. POP3 Segur (Gmail): smtp.coettc.info Port: 587 Seguretat: TLS(mb)

(si no surt [veure](https://kb.aruba.it/kb/a1751/configurar-el-e-mail-de-aruba-en-el-movil.aspx?translation-detect=false))

NOTA: per conviure amb el mòbil, es important:

- que el MB no borri els mails al decarregar.

- que l’ordinador deixi els mails 5 dies per poder-los consultar amb el MB